RIP Version 2

VLSM

1. RIP enable/aktivieren
2. RIP Version auf 2 stellen
3. Welche Netze sollen „angeboten“ werden

MicroTik Befehle

/system indentity set name=Router2

/ip address add address=192.168.100.1/24 interface=ether4

/ip address add address=192.168.0.1/30 interface=ether1

/ip address add address=192.168.0.10/30 interface=ether2

/ip address add address=192.168.0.22/30 interface=ether3

/routing rip interface

Add interface =ether1 receive=v2 send=v2

Add interface =ether2 receive=v2 send=v2

Add interface =ether3 receive=v2 send=v2

/routing rip network

Add network = 10.0.0.0/30

Add network = 10.0.0.8/30

Add network = 10.0.0.20/30

Add network = 10.0.100.0/24