VLAN 10 : 10.0.10.0/24

VLAN 20 : 10.0.20.0/24

VLAN 30 : 10.0.30.0/24

IntVL10 : 10.0.10.1/24

IntVL20 : 10.0.20.1/24

IntVL30 : 10.0.30.1/24

Kabelnetzwerkkarte mit bridged verbinden

DEB-Serv DHCP

10.0.10.5/24

DHCP Relay am Interface erstellen